비중예시표 [별표1]

폐기물 종류별 비중 예시 (참고자료)

(단위 : 톤/㎥)

폐기물의 종류	밀 도	폐기물의 종류	밀 도
폐주물사	1.80	폐유정제 잔재물	1.00
샌드블라스트 폐사	1.70	폐피치류	1.10
폐유리	1.20	폐코크스	1.20
폐활성탄	1.00	폐아스팔트	1.30
폐내화물	1.80	폐타르	1.30
폐석면	1.50	석유화학 공정오니	1.20
폐석고	1.46	클로르벤젠, 디클로르메탄	0.90
레미콘제조공정 오니	1.70	PCE	1.51
제철소의 오니	1.75	TCE	1.45
고철	2.00	테트라클로르메탄, 트리클로르메탄	1.40
폐필터	0.60	할로겐족 유기용제 혼합물	1.07
폐전선	3.40	BTX	0.89
폐축전지	4.30	비할로겐족 유기용제	0.90
수은건전지	4.00	폐도료, 폐인쇄잉크	1.15
도금오니	1.30	폐안료	1.17
폐현상액	0.97	경화되지 않은 폐수지	0.90
폐농약	0.76	폐수지류	1.00
폐의약품	0.50	페놀수지	0.90
제약폐기물	0.60	폐스티로폼	0.15
폐유(가솔린)	0.90	폐폴리우레탄	0.20
변압기 절연유	0.95	폐필름	0.55
오염된 난방유	0.92	PVC	0.52
천공유, 절단유, 연마유	0.98	이온교환수지	0.80
기계유, 터빈유	0.96	폐고무	0.96
폐지방	0.94	폐타이어	0.34
폐왁스	0.80	폐고무분말	0.80

폐기물의 종류	밀 도	폐기물의 종류	밀 도
(폐차등의)파쇄잔재물	0.30	포장박스	0.50
폐합성섬유	0.40	주방폐기물	0.60
섬유염색공정오니	1.00	비광물성 건설폐기물	0.60
실험실 화학폐기물	1.00	폐콘크리트․폐벽돌 등 건설폐기물	1.60
계면활성제	1.05	(가구등)대형폐기물	0.50
소각목적 혼합폐기물	0.60	정원, 공원 폐기물	0.40
매립목적 혼합폐기물	1.50	침전오니	1.12
유기성 증류 잔재물	0.95	정화조오니	1.09
화학적 세정 증류 잔재물	1.14	폐수처리장 협잡물	0.80
PCB	1.20	침사조 잔재물	1.40
페놀류	0.90	산업폐수 처리오니	1.52
산업쓰레기	0.46	병원감염성폐기물	0.55
가정쓰레기	0.30